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	Прайс  - лист
(на 06.07.2011)

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
	Материал
	Ширина рулона, м
	 качество печати
	При размере баннера 3*6м:

	
	
	360 dpi
	720 dpi
	

	340 гр. Баннер ламинированный Apollo Flex (anti cold) (Китай)
	3,2
	130
	195
	95

	440 гр. Баннер ламинированный Apollo Flex (anti cold). (Китай)
	3,2
	150
	240
	115

	510 гр. Баннер Flex литой. (Европпа)
	3,2
	200
	290
	145

	Транслюцентный баннер 680гр. (Европпа)
	1,6
	370
	490
	   -   

	Пленка самокл.  бел.  мат. (Европпа)
	1,5
	140
	270
	   -   

	Пленка транслюцентная
	1,5
	 -   
	350
	   -   

	Сетка ПВХ 320гр.
	3,2
	180
	270
	160

	Полиэстер 120гр.
	1,5
	170
	230
	   -   

	Постерная бумага Blue back
	1,6
	110
	175
	   -   

	
	
	
	
	

	Дополнительные услуги:
	ед. изм.
	цена, в руб:

	Проклейка края баннера
	 
	БЕСПЛАТНО

	Пробивка люверсов
	шт.
	5

	Стыковка сегментов изображения, проклейка кармана
	м.п.
	30

	Ламинация пленки
	м.кв.
	250

	Подготовка файлов к печати
	от
	50

	
	
	
	
	

	Требования к файлам для широкоформатной печати

	1.   Принимаются файлы следующих форматов:   TIFF (CMYK),   JPG (CMYK) 
      Файлы должны быть выполнены в одном слое и не содержать альфа каналов
2.   Параметры цвета в Adobe Photoshop (Edit > Color Settings):
      CMYK: Euroscale Coated v2            Gray: Dot Gian 20%              Spot: Dot gain 20%
3.   Масштаб 1:1
4.   Разрешение растровых изображений (при масштабе 1:1)

	          -    0,5х0,5м – 100 dpi
          -    1,2х1,8м – 70 dpi
          -    2,0х0,3м – 60 dpi
	 -    3,0х6,0м – 40 dpi
 -    6,0х9,0м – 25 dpi
 -    свыше – 18-20 dpi

	5.    Для насыщенной передачи черного цвета необходимо установить смесь:
      C-50%, M-50%, Y-50%, K-100%.
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